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	INSPECCIÓN DE MANEJO AMBIENTAL EN OBRA  
	Código: FO-ESI-73

	
	
	Versión: 03

	
	
	Fecha: 2/07/2024




	Contrato
	
	Fecha de Visita 
	

	Interventoría 
	
	Contratista
	



VALORACIÓN: B: BUENO (5), R: REGULAR (3), M: MALO (1), NA: NO APLICA.

	PARÁMETRO A EVALUAR
	Valoración
	OBSERVACIONES

	
	5
	3
	1
	NA
	

	PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

	La obra cuenta con personal encargado de la gestión ambiental.
	 
	 
	 
	 
	

	PROGRAMA 2. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

	Manejo de Residuos de Construcción y Demolición (RCD).

	Se realiza jornada de aseo y limpieza una vez terminada la labor diaria y los residuos son debidamente dispuestos en las áreas autorizadas.
	 
	 
	 
	 
	

	Hay separación de escombros: (cuescos de concreto, ladrillo, tierra, material pétreo y madera).
	
	
	
	
	

	Los acopios de escombros se mantienen debidamente acordonados y cubiertos. son retirados del frente de la obra.
	 
	 
	 
	 
	

	Las zonas verdes y/o andenes se encuentran libres de residuos generados por el proyecto.
	 
	 
	 
	 
	

	Manejo de residuos sólidos 

	En el proyecto cada frente de obra cuenta con un punto ecológico cumpliendo con la Resolución No. 2184 de 2019 (Código de colores para la separación de residuos en la fuente).
	 
	 
	 
	 
	

	Los residuos peligrosos generados en la obra son almacenados correctamente.
	 
	 
	 
	 
	

	Cuentan con extintor, kit de control de derrames, suministro de agua cercano.
	 
	 
	 
	 
	

	PROGRAMA 3. MANEJO DE RECURSO AIRE

	Manejo integral para el control de emisiones atmosféricas y ruido 

	Se realiza humectación de vías.
	 
	 
	 
	 
	

	El proyecto cuenta con un cerramiento perimetral y/o delimitación de las zonas de intervención.
	
	
	
	
	

	Los materiales que permanecen en las zonas de obra se encuentran debidamente aislados, confinados, cubiertos y señalizados.
	 
	 
	 
	 
	

	Las volquetas destinadas al transporte de materiales cumplen con la Resolución 541 de 1994 (Estado del platón, cantidad de material transportado, cubrimiento de la carga). 
	 
	 
	 
	 
	

	Se realiza limpieza total de las llantas de las volquetas a la salida de la obra.
	 
	 
	 
	 
	

	Cumple con la no quema de materiales dentro de la obra
	 
	 
	 
	 
	

	Manejo integral de materiales de construcción. 

	Se respetan los retiros a fuentes de agua y se encuentran libres de residuos los espacios o vías públicas y las zonas verdes.
	 
	 
	 
	 
	

	En caso de que se preparen las mezclas en obra, la mezcla de concreto se hace en plataforma o geo textil.
	 
	 
	 
	 
	

	Los insumos líquidos se encuentran almacenados y rotulados correctamente.
	 
	 
	 
	 
	

	Manejo de maquinaria, equipos y vehículos. 

	Se establece y se cumple el programa de mantenimiento preventivo en maquinaria, vehículos y equipos en la obra. 
	 
	 
	 
	 
	

	PROGRAMA 4.  MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO SUELO

	Manejo de descapote y cobertura vegetal.

	En las zonas verdes y especies vegetales del área de influencia de la obra se realizan cerramientos para protegerlas.
	 
	 
	 
	 
	

	Se realiza mantenimiento con acciones como plateo, rocería, fertilización y replanteo.
	 
	 
	 
	 
	

	Recuperación de áreas afectadas.

	Se realiza la remoción de la cobertura vegetal y descapote previo a la intervención.
	 
	 
	 
	 
	

	Las áreas para la disposición de este material se encuentran señalizadas y demarcadas.
	 
	 
	 
	 
	

	Existen obras de protección contra la erosión superficial, como barreras o trinchos, canales para el control de la escorrentía, conformación adecuada de taludes, etc.
	 
	 
	 
	 
	

	Manejo para la protección de la fauna. 

	En zonas de ecosistemas sensibles o hábitats del área de influencia de la obra se encuentran protegidas y en buenas condiciones.
	 
	 
	 
	 
	

	PROGRAMA 5. MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO

	Manejo de fuentes hídricas en el área de influencia de la obra.

	Se respetan los retiros a las corrientes de agua. 
	 
	 
	 
	 
	

	Existe algún tipo de barrera que aísle los canales o corrientes de agua circundantes de los frentes de obra.
	 
	 
	 
	 
	

	Se cubren los materiales de construcción para evitar el arrastre de partículas hacia las estructuras hidráulicas.
	 
	 
	 
	 
	

	Los acopios de materiales se encuentran alejados de los cuerpos de agua y áreas ambientalmente sensibles.
	 
	 
	 
	 
	

	Como realizan la evacuación de las aguas lluvias represadas en las obras. (Bombeo hacia sedimentadores). 
	 
	 
	 
	 
	

	Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales. 

	Las aguas residuales domésticas se vierten al alcantarillado, pozo séptico y/o unidad móvil.
	 
	 
	 
	 
	

	Los sumideros presentes en el frente de obra permanecen limpios, y cuentan con protección para sedimentos de tipo canastilla o geotextil.
	 
	 
	 
	 
	

	Se evitan los vertimientos de sustancias contaminantes o residuos a los sumideros y cuerpos de agua.
	 
	 
	 
	 
	

	Cuenta con trampas de sedimentos en los canales que reciben aguas procedentes de procesos de lavado, cortes en húmedo, recolección de escorrentía. 
	
	
	
	
	



	Observaciones generales:






























_________________________				__________________________			__________________________
Firma Supervisor Ambiental				Firma Contratista Ambiental				Firma Interventoría Ambiental
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Empresa de Desarrollo Sostenible




